**采购内容及要求**

**一、**项目名称：粮仓专用控温机采购

二、技术参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **标的名称** | **数量** | **基本要求** |
| 粮仓专用控温机采购与安装 | 48台 | 粮仓专用控温机(6HP)，送风射程≥25米，304不锈钢防雨型箱罩 |

注：1、供应商报价函中需体现以下功能：制冷量，送风量，总功率，送风温度，送回风口直径，送风射程。

2、项目清单中未列出的弯头（SUS304不锈钢）、法兰（SUS304不锈钢）、支架铁件（镀锌材质）、角铁（镀锌材质）、胶垫（抗老化耐腐蚀）、铜管等为实施项目所必须的各类辅材、配件须含报价单价中。